首先把下载下来的解压包解压下来！

然后把解压后的文件打开，把立面的500个PAT文件全部复制起来~

在自己电脑CAD文件里面找到 Support 这个文件~  （Support 这个文件是CAD填充文件）把复制好的500个PAT黏贴在 Support 这个文件立面就可以了~

打开CAD 按快捷键H 打开填充图案 里面的 图案（P） 后面的填充图案选项板中最后一个自定义 就有我们复制黏贴好的500的填充图案了！ 

